建设项目环境影响报告表

项目名称： 宜兴市新建镇2021年度农村河道清淤和整治工程

建设单位(盖章)： 宜兴市新建镇人民政府

编制日期: 2021 年3月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2. 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别……按国标填写。
4. 总投资……指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7. 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

**附图：**

附图1：建设项目地理位置示意图

附图2：建设项目周边环境示意图

附图3：建设项目排泥场周边环境示意图

附图4：本项目与江苏省生态红线区域相对关系图

附图5：本项目各河道现状图

**附件：**

附件1：立项文件

附件2：建设项目环境影响申报（登记）表（区域开发及其他类）

附件3：建设项目环境影响审批现场踏勘表

附件4：报批申请

附件5：环评合同

附件6：环评单位承接业务承诺书

附件7：建设项目环评信息公开证明

附件8：项目环保措施承诺书

附件9：主要环境影响及环境保护对策与措施

**附表：**

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 宜兴市新建镇2021年度农村河道清淤和整治工程 | | | | | | | | |
| 建设单位 | 宜兴市新建镇人民政府 | | | | | | | | |
| 法人代表 | 沈勇 | | | | 联系人 | 朱朝辉 | | | |
| 通讯地址 | 宜兴市新建镇华亚路 1 号 | | | | | | | | |
| 联系电话 | 15161677413 | | 传真 | | / | 邮政编码 | | 214214 | |
| 建设地点 | 江苏省宜兴市新建镇 | | | | | | | | |
| 立项审批部门 | 无锡宜兴市发改委 | | | | 项目代码 | 2103-320282-04-05-822238 | | | |
| 建设性质 | 新建 | | | | 行业类别及代码 | E4822河湖治理及防洪设施工程建筑 | | | |
| 占地面积  (平方米) | 河道清淤5.1公里，村塘清淤45亩，清淤土方8.56万方，生态护坡1.29公里。 | | | | 绿化面积  (平方米) | / | | | |
| 总投资  (万元) | 386 | 其中：环保投资  （万元） | | | 386 | 环保投资占  总投资比例 | | | 100% |
| 评价经费  (万元) | / | 预期投产日期 | | | 2021年5月 | | | | |
| **1、原辅材料**  施工期主要为河塘综合整治及生态清淤，施工期原辅材料主要为木桩、栏杆等。  **2、主要设施**  施工期的各类施工机械，装载机、运输汽车、挖泥船、泥浆泵等。 | | | | | | | | | |
| 水及能源消耗量 | | | | | | | | | |
| 名 称 | 消耗量 | | | 名 称 | | | 消耗量 | | |
| 水（m3/年） | / | | | 燃油（吨/年） | | | / | | |
| 电（千瓦时/年） | / | | | 燃气（标立方米/年） | | | / | | |
| 燃煤（吨/年） | / | | | 蒸汽 | | | / | | |
| **废水（工业废水□、生活废水☑）排水量及排放去向**  本项目无运营期，施工废水经沉淀池、隔油池处理后全部回用于设备清洗。施工人员生活污水（约120t）就近公共厕所接入区域污水管网，由宜兴市建邦新建污水处理厂处理达标后排入新丰河，淤泥沉清水经沉淀处理后回流至就近水体。 | | | | | | | | | |
| **放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况**  无 | | | | | | | | | |
| **工程内容及规模**   1. **项目由来**   党的十九大以来，国家制定了“加快推进生态文明建设”、“加快现代农业发展”、“深化水利改革”等一系列战略部署，为新时期下宜兴市水利和农业发展指明了方向。为了保障周铁镇防洪除涝安全，提高河道滞蓄、行洪能力，改善河道水生态环境质量， 促进区域经济社会发展和生态文明建设。  在此背景下，本项目拟对宜兴市新建镇境内对义北塘、后仁前头塘、堰头塘、司马庄塘、下塘坝河、洋桥塘、北塘河、留住村中塘8条村级河道实施清淤，并对牌楼下塘、东周墅村中塘、吃水塘、拼私塘、北外沟、东塘河进行河塘综合整治，项目的建设可促进该地区水质明显好转，促进入太湖水系的水质改善，有利于进一步提升区域水环境质量，加强新建镇区域内河网的防洪、排涝能力， 保障当地生产生活的安全。同时项目建成后有助于改善当地水生态环境，改善居民的生活环境，对于宜兴新农村建设和城乡一体化进程起到了一定程度的促进作用。  项目已经无锡宜兴市发改委同意出具了登记信息单，项目代码为：2103-320282-04-05-822238。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。根据环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单（2021年修正），本项目主要为河湖整治中的河道整治同时也包含部分农村塘堰清淤 属于“五十一水利”，“128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”“其他”，应当编制环境影响报告表。  据此，宜兴市新建镇人民政府委托浙江环耀环境建设有限公司承担本项目的环境影响评价工作。环评单位工作组在实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，编制了本项目环境影响报告表。  **2、项目概况**  项目名称：宜兴市新建镇2021年度农村河道清淤和整治工程。  建设单位：宜兴市新建镇人民政府。  行业类别：E4822河湖治理及防洪设施工程。  用地性质：农业用地。  工作制度：一班制，每天8h，夜间禁止施工。  建设地点：宜兴市新建镇，具体建设地点见附图1。  建设性质：新建（备案为新建，实际为整治）  建设内容及规模：本项目拟对宜兴市新建镇境内牌楼下塘、东周墅村中塘、吃水塘、拼私塘、北外沟、东塘河进行河塘综合整治，并对义北塘、后仁前头塘、堰头塘、司马庄塘、下塘坝河、洋桥塘、北塘河、留住村中塘8条村级河道实施清淤，清淤总长3.939km，疏浚土方量约5.8163万m3，排泥场临时占地约35.29亩，主要利用周边废弃坑塘。本项目涉及河道清淤工程数量见表1-1，具体平面布置见附图 1。  （一）清淤工程内容及方案  本次涉及的清淤河道主要是清除河底表层含富营养物质的底泥以及清除悬浮于底泥表面的悬浮物，清除的淤泥主要是呈悬浮状稀泥状的流体半流体，具体如下：  （1）清淤方式  本项目由于河道规模小、周边水系发达，导流工程量不大、难度较低，河道内无埋设的管线，拟采取干河施工（泥浆泵水力冲挖疏浚）的方式清淤，同时需在疏浚河段两端打坝，排水入临近河道。本工程共布置围堰26道，采用木桩围堰型式，设计堰顶高程4.5m，宽3m。  （2）排泥场设置  本工程疏浚土方约5.8163万方，均为弃土，排泥场堆泥高度按1.5~2.0m计算，淤泥堆场占地约35.29亩，按照尽量减少排距、增加排泥场容量、减少围堰填筑工程量的原则。排泥场围堰和退水沟上铺一层聚乙烯彩条布。详见表1-1。  **表1-1 河道综合整治及清淤工程统计一览表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **工程名称** | **河道名称** | **清淤长度（m）** | **土方量（m3）** | **排泥场编号及面积（亩）** | | 1 | 清淤工程 | 义北塘 | 196 | 3435 | 1720 | | 2 | 后仁前头塘 | 74 | 1291 | 650 | | 3 | 堰头塘 | 58 | 520 | 520 | | 4 | 司马庄塘 | 209 | 2118 | 1000 | | 5 | 下塘坝河 | 154 | 4424 | 3000 | | 6 | 洋桥塘 | 114 | 940 | 470 | | 7 | 北塘河 | 240 | 2443 | 1110 | | 8 | 留住村中塘 | 790 | 7437 | 3720 | | 9 | 综合整治 | 牌楼下塘 | 71 | 736 | 340 | | 10 | 东周墅村中塘 | 379 | 2310 | 1155 | | 11 | 吃水塘 | 80 | 1695 | 840 | | 12 | 拼私塘 | 1172 | 29302 | 8500 | | 13 | 北外沟 | 223 | 1323 | 400 | | 14 | 东塘河 | 179 | 189 | 100 | |  |  | 合计 | 3939 | 58163 | 23525 |   （二）河道综合整治工程内容及方案  ①牌楼下塘  河道清淤长度71m，清淤土方736m3，木桩护岸长度144m，河坡绿化面积308m2，挺水植物75m2。  ②东周墅村中塘  河道清淤长度379m，清淤土方2310m3，木桩护岸长度600m，河坡绿化面积1080m2，挺水植物300m2。新建Ф1000管涵28m。Ф1200管涵42m。  ③吃水塘  河道清淤长度80m，清淤土方1695m3，木桩护岸长度93m，河坡绿化面积191m2，挺水植物48m2。新建方桩护岸94m。新建槊木栏杆191m，对原Ф800管涵进行拆除。  ④北外沟  河道清淤长度223m，清淤土方1323m3，木桩护岸长度214m，河坡绿化面积301m2，挺水植物107m2。  ⑤东塘河  河道清淤长度179m，清淤土方189m3，木桩护岸长度369m，河坡绿化面积527m2，挺水植物185m2。  ⑥拼私塘  河道清淤长度1172m，清淤土方29302m3。对拼私塘原有灌溉站进行拆除重建，新建灌溉站采用150HWG-8混流泵，设计流量0.05m³/s，配套5.5kw的Y132S-4电机。通过DN150铸铁管斜伸入河道中抽水，在进水管下方河道采用抛石护砌。新建砖砌出水池，水流通过4m长Φ500钢筋砼管涵流入现状灌溉渠道。  **3、工程占地**  占地面积：本工程不涉及永久征地及房屋拆迁工程；本工程不设置取土场等；施工道路尽量利用周边现有道路；项目管理和生活用房租用当地民房；沥青混凝土采用外购成品混凝土，不另设沥青混凝土拌合站；施工场地（主要为施工材料堆场、施工机械场地等）均布置在现有河道管理范围内。  **4、建设进度**  本项目施工期限自2021年4月-2021年8月，目前并未开始。总的施工天数约100天，施工人数约30人。目前并未开工建设。  **5、产业政策相符性**  经查实，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2020.01.01实行）》中鼓励类中“湖库清淤疏浚工程，符合国家产业政策要求”，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目（苏经信产业（2013）183号）中规定的限制6和淘汰类项目；不属于2013年1月29日发布的《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目中规定的鼓励、限制和淘汰类，属于允许类。同时本项目属于无锡市政府2008年1月发布的《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发[2008]6号）中的鼓励类中“一、第一产业”中“第十条 城市防洪工程、水环境及河道综合整治”项目；对照《宜兴市产业投资指导目录（2018年本）》（宜发改产业[2018]12号），本项目属于该目录中的鼓励类中“二、水利类中“7、江河湖库清淤疏浚工程”项目。  因此本项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求。  **6、与相关规划相符性分析**  （1）本项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本中所列的项目，同时不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》  （2）与《江苏省太湖水污染防治条例》、苏政发[2007]97号文相容性分析  根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年5月1日起施行）规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止：  （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；  （二）销售、使用含磷洗涤用品；  （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；  （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；  （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；  （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；  （七）围湖造地；  （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；  （九）法律、法规禁止的其他行为。太湖流域二级保护区禁止下列行为：  （一）新建、扩建化工、医药生产项目；  （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；  （三）扩大水产养殖规模；  （四）法律、法规禁止的其他行为。  根据苏政发[2007]97 号文规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。  除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：  （一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；  （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；  （三）新建、扩建畜禽养殖场；  （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；  （五）设置水上餐饮经营设施；  （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。  除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭。  本项目位于太湖流域三级保护区，本项目营运期无废水产生及排放，施工期生活污水就近公厕接入宜兴市新建污水处理厂中处理后达标排放，施工废水经沉淀池、隔油池处理后全部回用于设备清洗。不违背太湖流域三级级保护区限制规定，不违背《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政发[2007]97 号文规定。  **7、太湖流域管理条例有关规定相符性**  《太湖流域管理条例》禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，其中第二十九条规定：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。  本项目为河湖整治类工程项目，无运营期，本项目排水包括施工期施工人员的生活污水和排泥场的淤泥沉清水。其中，施工人员生活污水约120m3，可经就近公厕接入宜兴市建邦新建污水处理厂集中处理，处理达标后排入新丰河；淤泥沉清水经沉淀处理后回流至就近水体。本项目不属于《太湖流域管理条例》第二十九条、第三十条禁止的项目，因此本项目的建设符合《太湖流域管理条例》相关要求，满足《太湖流域管理条例》第二十九条及第三十条的规定。因此项目的建设与《太湖流域管理条例》的相关规定是相符的。  **8、《无锡市水环境保护条例》相符性**  根据《无锡市水环境保护条例》知，该条例第十六条禁止：  ①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；  ②新建、改建、扩建污水不能接入城镇污水集中处理设施的建设项目和经营项目；  ③除污染治理项目外，在工业园区以外新建、扩建工业项目；  ④法律、法规禁止的其他建设行为。  本项目不属于《无锡市水环境保护条例》第十六条禁止的项目，因此本项目的建设符合《无锡市水环境保护条例》。  根据《无锡市水环境保护条例》中第二十八条“城镇污水集中处理设施运营单位一般不得通过管网以外方式接纳污水；不具备接管条件或者有其他特殊原因，需要通过管网以外方式接纳污水的，应当经市政行政主管部门批准”。本项目为河湖整治类工程项目，无营运期，施工期施工人员如厕依托项目附近公厕，生活污水接入宜兴市新建污水处理厂，进行集中处理，施工废水经沉淀池、隔油池处理后全部回用于设备清洗，淤泥沉清水经沉淀处理后回流至就近水体。因此，本项目符合《无锡市水环境保护条例》中要求。  **9、与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析**  本项目为河湖整治类工程项目，建设地点位于宜兴市新建镇，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）中规定的重要生态功能保护区范围内，项目距离最近的生态保护区——滆湖（宜兴市）重要湿地约5200m。项目涉及河道功能为行洪、排涝、航运、供水，河道区域内无珍稀水生生物，也无水生生物排卵场和洄游通道。同时区域范围内无陆生珍稀濒危保护动物，符合环境保护部于2018年1月5号印发了机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则中附件3“水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则”，详情如下：  ①本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。  ②本项目工程选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。  ③项目项目建成后有利于改善区域水环境，将加速区内水体循环，也会对周边河道水质改善产生有利影响，且对地下水环境不会产生不利影响或次生环境影响。  ④本项目施工中，工程附近的水流形态不可避免会在小范围内发生变化，这可能会对鱼类等水生生物造成影响，由于工程建设的需要，会破坏现有的一些水生植被及底栖生物，但本项目施工区域内无珍稀水生生物，也无水生生物排卵场和洄游通道。此外， 本项目河流的施工时间是短暂的，施工活动引起的水流形态改变也是暂时的，并且由于施工时间安排在枯水期，因此对水生生物影响较小，对水体功能影响也相对较小。而且施工后由于生态环境的改善，这些水生植被和底栖生物容易得到恢复，水环境质量可以得到较大改善，因此本项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等不会产生不利影响。  ⑤项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带不会造成不利影响，且对陆生珍稀濒危保护动物及其生境也不会造成不利影响。  ⑥项目施工组织方案具有环境合理性，根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。针对挖掘土方，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。  ⑦项目不涉及移民安置，且不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。  ⑧对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。  因此，本项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符。  **10、与生态保护红线规划相符性分析**  根据《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）（苏政发[2018]74号）和《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39号）中规定的宜兴市红线区域范围一、二级管控区包括龙池山省级自然保护区、宜兴国家森林公园、太湖（阳羡景区）风景名胜区、横山水库饮用水源保护区、油车水库备用水源保护区、太湖（宜兴市）重要保护区、滆湖（宜兴市）重要湿地、三氿重要湿地、宜兴南部山地重要水源涵养区。本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和宜政办发〔2015〕39号《宜兴市生态红线区域保护规划》中规定的一、二级管控区内，项目距离最近的生态保护区——生态保护区——滆湖（宜兴市）重要湿地约5200m。因此，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39号）中规定的要求。   1. **环境质量底线相符性**   根据现状监测结果，本项目所处地区PM2.5浓度年均值超过标准值（标准值35微克/立方米），可以判定项目所在区域属于大气不达标区域，目前宜兴市已结合《大气污染防治行动计划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等相关要求，开展大气污染防治工作：将通过改善全市能源结构；提高产业准入门槛；强化涂装废气治理，开展挥发性有机物行业摸底调查，逐步建立污染源排放清单，开展挥发性有机物污染综合防治试点工作；加强城市扬尘整治，加大机动车尾气污染防治，从而降低全市颗粒物浓度；大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水监测中存在部分超标现象，拟通过大力推进城镇雨污分流管网建设、实施农村分散生活污水收集处理工程、提高村庄生活污水处理设施覆盖率，强化农业面源污染控制、持续加大对河道综合整治工程等措施，区域水环境质量将得到改善。声环境质量能达到相应环境功能区划要求。本项目属于河道综合整治工程，施工期废气对周围环境影响较小，且属于短期污染，随着施工结束即结束；项目实施后不仅不增加区域水环境负荷，而且有利于改善区域的水环境质量；采取相应措施后，施工期噪声对周边环境影响较小因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。   1. **资源利用上线相符性**   项目使用的能源主要为水、电，物耗及能耗水平均较低。并且本项目所选设备选用了高效、先进的设备，节省了能源。本项目的建设符合资源利用上线的要求。 | | | | | | | | | |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题  根据现场踏勘和调研，本次工程河道主要问题表现在：  1、河道久未清淤，排水不畅  本次治理河道淤积深度约1m，致使行洪断面萎缩，排涝能力不足设计标准，一旦遭遇较大暴雨，河道滞蓄空间有限、外排能力不足，常使河道周边地区受淹。  2、河道杂草丛生，水环境恶劣  本工程河道沿线居民众多，但群众爱水惜水的观念还没完全树立，生活垃圾往往随意丢弃入河，河坡岸坡杂树杂草丛生，沿线违章搭建、乱垦乱种、侵占河口等现象普遍。一遇高温天气，部分河段经常发臭、发黑，给周边居民的生产生活带来较大影响。  3、河道管理薄弱，违垦乱种严重  治理河道大多数河段均位于农村，沿线违垦乱种现象较为普遍，部分农作物往往直接耕种于河坡上，既不利于河道管理，也不利于河坡安全稳定。  各河道现状详见附图5。 | | | | | | | | | |

# 二、建设项目所在地自然社会环境简介

|  |
| --- |
| **1、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：**  1.1 地质、地貌  宜兴市地处太湖之滨，地形总趋势为南高、中低、北平。市区南部为低山丘陵，属浙江天目山余脉，西部为低淡迂区，西北部和中部为平原，东部为太湖渎区。  宜兴地区地震度为6度，地基土层组成自上而下分为：第一层粉质粘土、第二层粘土、第三层粉制粘土、第四层粉土、第五层粉砂。  1.2气候、气象  项目所在地地处北亚热带南部季风气候区，四季分明、温和湿润、雨量充沛。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨冷暖交替，间有寒流；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。  项目所在地的主导风向为东南风，春季多东南风，秋冬多西北风。年平均风速3.2m/s。年平均气温15.6℃，最高气温为39.7℃，最低气温为-10℃，年平均气压1016.1hPa,年平均降雨量1197mm，年平均相对湿度82%，年平均无霜期239天，日照时数2092.6小时。历史最高降雨量1817mm，最少降雨量669.9mm。  1.3水文、水系  宜兴市属于苏南水乡，地势坦荡，河网密布，纵横交汇，形成一大水乡特色。  （1）洮滆太水系。分洮滆、太滆两部分。洮滆太水系来水为丹阳金坛的茅山地区，  连接洮湖(长荡湖)、滆湖、太湖。宜兴接上游溧阳、金坛来水。流域面积 365 平方公里。  ①洮滆部分位于宜兴市西北部，即新建镇、官林镇和杨巷镇部分区域，在宜兴境内流域面积 115 平方公里。主要河道：东西向为中干河、琅山河和武进交界的北干河，南北向盂津河和西孟河。  ②太滆部分位于宜兴市东北部，即和桥镇、高塍镇、万石镇、屺亭街道办、芳桥镇、周铁镇和新庄镇部分，南北向为芜申运河、横塘河和内横塘河，宜兴境内流域面积 250平方公里。主要河道东西向为漕桥河、殷村港、湛渎港、烧香港等。入太湖河口有百渎口，为漕桥河与内横塘河汇合，再与武进的太滆运河，汇合出百渎口。殷村港口，为殷村港入太潮河口(陈桥)。沙塘港口，为烧香港与内横塘河汇合入太湖河口。  （2）南溪水系。又称荆溪水系，为太湖的主要来水的两个水系之一，另一个水系为浙江湖州的苕溪水系，来水为天目山地区。南溪水系为宜兴的主要水域横贯宜兴东西大部分区域，承接上游溧阳来水。其乡镇为新建镇、西渚镇、太华镇、新街街道办、宜城街道办、宜兴经济技术开发区、环科园、新庄大部分、大浦、杨巷、高塍部分，南溪水系原发源于皖中盆地经高淳进入江苏，后在高淳东坝筑坝拦水，将水汇入长江，因此东坝上游青弋江、水阳江、固城潮、石旧湖之水通入长江，南溪水系的起点实际为东坝中的下坝(东坝分上、中、下三坝)，因此实际来水为苏皖边界山区，即溧水、高淳、郎溪部分、溧阳和宜兴．流域面积 4000 多平方公里，宜兴境内 1356 平方公里，约占流域面积的三分之一，南溪水系入溧阳后分为两支，一支叫南河，入宜兴后称为南溪河，一支叫中河，入宜兴后称为北溪河。其主要河流：东西向为南溪河、北溪河、西氿、团氿、东氿，宜城河、大溪河、邮芳河、堰径河。南北向为屋溪河(泄横山水库来水)、西溪河(芳庄、杨巷)，桃溪河(张渚、新街)．入太湖河口为城东港、大浦口、官渎港。  （3）蠡河水系。来水为宜兴市湖父镇、丁蜀镇的丘陵地区。水域分布在湖父镇、丁蜀镇、大浦镇大部分。正源为湖父镇洑西涧，到湖父镇所在地称湖父大河，入丁蜀镇后又称丁山大河，过蜀山后称蠡河，在原张泽入东氿，在湖父大河一支经分洪河通莲花荡，经乌溪口入太潮，川埠河来水铜官山南麓和蒿山，入蠡河，为陶瓷产业园主要河流，流域面积 2S9 平方公里，主要入太湖河口为鸟溪港，及黄渎港、漳渎港。  （4）凰川水系。分布在丁蜀填的南部，原洑东乡境内，流域面积仅 67 平方公里。主要河流为大港河，上游为向阳涧，入湖河口为大港河。  本项目污水最终排入新丰河。  1.4生态环境  宜兴地区农作物主要以水稻、小麦、油菜为主，林地主要以乔木、灌木、水杉为主，山林经济以茶叶和花卉种植为主。畜牧业以猪、羊、家禽为主。水产品以鱼类、虾蟹类为主。  新建镇地处我国北亚热带季风气候区，周边土地肥沃，耕地多为沉积湖相、湖沼相  粘土和亚粘土，具有层次分明，有机质含量高、团粒结构好、表土层深厚、保水透气、  排灌条件良好等特点，十分适宜农作物生长，连续多年实现水稻亩产超千斤的好收成。  当地粮食作物主要为小麦、水稻、蚕豌豆、玉米、大豆、薯类等，经济作物有油菜、茶  叶、棉花、甘蔗，其它农作物还有各种蔬菜、瓜类等  1.5地下水情况  宜兴市新建镇所在地为太湖水网平原水文地质亚区。该区北依长江，东南接浙江、  上海，西连茅山山前波状平原。地势平均开阔，区内湖荡、河流密布。区内地形西北高，  东南低，地面标高在 2~7m。在地貌上分属太湖高亢水网平原，东部低洼湖荡平原和北  部新三角洲平原。环太湖带及中部腹地地区，分布孤山残丘，主要分布出露有古生代泥  盆系砂岩，局部分布有石炭系、二叠系、三叠系灰岩和碎屑岩。区内第四纪松散层广泛  分布发育，沉积厚度自西向东 80~250m，期间发育有四个含水层组。  本项目地下水类型主要为孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存在层土及以浅土体中，砂性  土透水性、富水性较好。孔隙潜水补给来源以大气降水入渗和附近水体侧向补给为主，排泄以蒸发和侧向排泄为主，地下水与附近水体水力联系密切。  **2、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：**  **2.1 行政区划、人口状况**  宜兴市地处江苏省南端，沪宁杭三角中心；东濒太湖，东南邻浙江长兴，西南界安  徽广德，西接溧阳，西北毗连金坛，北与武进相傍。全市总面积 1996.6km2（其中太湖面积 242.29km2）。共有1个国家级环保科技工业园，1个国家级开发区，1个省级开发区，14个镇，4个街道办事处，有246个行政村，87个社区居委，全市常住人口约125万人。2018年，全市经济发展再上新台阶，实现地区生产总值（GDP）1713.28亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。按户籍人口计算人均生产总值15.83万元。按常住人口计算人均生产总值13.65万元，按年末汇率折算1.98万美元。全年实现第一产业增加值50.61亿元，增长6.7%；第二产业增加值890.31亿元，增长7.0%；第三产业增加值772.36亿元，增长8.2%。三次产业增加值比例调整为3.0：51.9：45.1，第二和第三产业比重均比上年提高0.1个百分点。在新一轮全国县域经济综合竞争力100强、工业百强县、科技创新百强县排名中，宜兴均稳居前十位。年末全市户籍总人口108.13万人，比上年下降0.18%。其中城镇人口61.84万人。年末总户数37.46万户，平均每户家庭人口2.89人。全年出生人口8508人，出生率为7.86‰；死亡人口8987人，死亡率为8.30‰。人口自然增长率-0.44‰。年末全市常住人口125.61万人，比上年末增加0.14万人。常住人口城镇化率65.26%。工业生产稳中有进。全年完成工业总产值4162.17亿元，比上年增长6.7%。全市941家规模以上工业企业实现产值2951.53亿元，比上年增长16.2%；完成主营业务收入2864.23亿元，比上年增长12.0%；实现利润总额178.22亿元，比上年增长46.8%；实现增加值489.57亿元，可比价增长9.5%。全市规上工业主导行业实现产值2373.31亿元，增长19.4%，占规上工业比重80.4%。全市工业产值超亿元企业达403家，比上年增加60家，其中，超10亿元的48家，超100亿元的2家。居民收入持续提高。全年全体居民人均可支配收入44517元，比上年增长8.6%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入53891元，比上年增长8.2%；农村居民人均可支配收入27860元，比上年增长8.6%。全体居民人均生活消费支出27551元，比上年增长6.8%。按常住地分，城镇居民人均生活消费支出32119元，增长6.4%；农村居民39人均生活消费支出19432元，增长7.0%。  新建镇区域面积45平方千米，辖行政村6个、社区1个，总人口25818 人。年全年地区生产总值40亿元，比上年增长3%；财政总收入2.18亿元，财政可支配收入5695.85万元。全社会固定资产投资5.65亿元，其中工业投资5.23亿元。工业应税销售收入92.39亿元；工业用电量3.5亿千瓦时；规模以上工业利税总额2.83亿元。出口总额3686万美元，比上年下降 27.2%。农业总产值3.62亿元。农民年人均可支配收入23187元，比上年增长27.5%。企业加强产学研合作，全年建立省研究生工作站1个，引进省“双创”（创新、创业）博士1人。蝉联“中国化纤纺织名镇”称号，通过国家卫生镇复查，创建为省级文明镇，“汤氏中医”获省级非物质文化遗产正式授牌。  全镇经济金融发展经受住风险考验，继续稳健前行。全年工业总产值106.06亿元，其中规模以上工业产值82.88亿元。重点项目建设有力推进，全年在建重点项目8个，总投资超12亿元。  攻坚河道治理，整治水环境。投入1600万元启动中干河、宝寿河、新建河等河道清淤工程。投入1000多万元开展中干河沿线省定禁养区畜禽养殖专项整治，退养、关闭和拆除养殖户19户。启动建设老街区污水管网，完成中小学范围内管网铺设。完成12个自然村农村生活污水治理任务。加强大气污染物排放整治，关停燃煤锅炉55台，淘汰黄标车90辆。实施村道改造，全年拓宽改造农路14条，总里程达18.3千米。建芳线新建段提标升级工程完工，共昌大道珍里段、新闸西路延伸段、新司路节点景观改造工程启动。启动老宜金线路庄段环境综合整治。完成省级土地整理项目工程建设任务。臧林村国家重大水利工程保障工作提前完成。  突出普惠共享，稳定社会大局。全年用于改善民生的财政资金达1200万元。提高社会保障水平，适龄居民参保覆盖率98.5%，到龄居民养老金发放率100%。改善就业环境，新增就业岗位1238个，转移农村劳动力698人。举办第三届“大美新建”文化体育节、新建好声音大赛等活动，文化服务新行动“新建专场”获得市级优秀专场奖。新建成人学校创建为省标准化社区教育中心。新建村、南塘村顺利通过市级“一村一品”乡村文化验收。“道德讲堂”、《新建镇志》编撰有序进行。政务微博微信覆盖率和知晓率稳步提升。  **2.2 依托的基础设施**  宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂（以下简称“新建污水处理厂”）位于宜兴市新建镇新闸路1号，前身为宜兴市国信污水处理有限公司，始建于2004年4月，主要接纳处理新建镇区及周边农村的工业废水和生活污水。2008年由北京建工环境发展有限责任公司以TOT/BOT形式收购后更名为宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂，2009年实施了污水升级改造，污水处理厂附属构筑物按照一期1.0万m3/d 设计，主体构筑物按0.4万 m3/d 设计，出水执行一级A标准。经过无锡市政设计院实际调查评估后，将污水主体工艺调整为：“前物化+AO+滤池”处理污水，并于2009年10月开始近期1万m3/d 中的一阶段4000t/d建设，后于2012年向宜兴市环保局提交了“宜兴市新建污水处理厂日处理1万吨改扩建项目一阶段0.4万吨/日”的验收申请，并于2012 年9月6日通过了宜兴市环保局的“三同时”验收。目前出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A排放标准。 |

# 三、环境质量状况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）：**  根据宜兴市2020年度宜兴市环境状况公报数据：2020年我市按五局大院和宜园2个空气自动站实况进行统计，宜兴城区二氧化硫浓度年均值为10微克/立方米；二氧化氮浓度年均值为33微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值为49微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）浓度年均值为30.0微克/立方米，一氧化碳（CO）浓度（以一氧化碳第95百分位浓度计）值为1.2毫克/立方米，臭氧（O3）8小时浓度（以臭氧日最大八小时均值第90百分位浓度计）为169微克/立方米。  2020年两站有效监测天数为366天，其中优良天数为302天，空气质量指数（AQI）达标率为82.5%。  **表3-1 2020年宜兴市空气质量现状评价表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **数据来源** | **评价因子** | **平均时段** | **现状浓度**  **（**μg/m3**）** | **标准值**  **（**μg/m3**）** | **超标倍数** | **达标情况** | | 2020 年宜兴市五局大院和宜园 2 个空气自动站 | SO2 | 年均值 | 10 | 60 | / | 达标 | | NO2 | 年均值 | 33 | 40 | / | 达标 | | PM10 | 年均值 | 49 | 70 | / | 达标 | | PM2.5 | 年均值 | 30 | 35 | / | 达标 | | O3 | 8 小时年均 | 169 | 160 | 0.05625 | 超标 | | CO | 年均值 | 1.2mg/Nm3 | 2mg/Nm3 | / | 达标 |   根据宜兴市 2020 年环境质量公报，宜兴市主要大气污染物中除臭氧（O3）外其余五个基本项目 SO2、NO2、PM10 年平均浓度、PM2.5年平均值、CO 24小时平均浓度、日最大8小时平均浓度值达到《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)中的二级标准要求，宜兴市属于不达标区。  超标原因分析：空气中O3超标主要与工业污染源挥发性有机物、氮氧化物排放有关。  区域大气环境整改措施：目前无锡市已经制定了《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025年)》，拟通过实施包括调整能源结构、控制煤炭消费总量，调整产业结构、减少污染物排放，推进工业领域全行业、全要素达标排放，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，实施季节性污染控制等措施减少大气污染物排放，规划至2020年，PM25年均浓度力争达到40ug/m3，PM10年均浓度控制在70ug/m³以下，NO2年均浓度控制在40ug/m³以下；到2025年，NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别控制在39ug/m3、60ug/m3、35ug/m3以下，无锡市环境空气除O3以外的主要大气污染物达到国家二级标准要求。  （一）规划明确的近期主要大气污染防治任务具体如下：  1、调整能源结构，控制煤炭消费总量  2、控制煤炭消费总量  3、深入推进燃煤锅炉整治  4、强化高污染燃料使用监管  （二）调整产业结构，减少污染物排放   1. 强化准入要求 2. 加大淘汰力度   （三）推进工业领域全行业、全要素达标排放   1. 进一步控制二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放 2. 着力加强VOCs污染治理   （四）加强交通行业大气污染防治  1、开展船舶和港口大气污染防治  2、优化调整货物运输结构  3、持续加强机动车污染防治  4、加强油品供应和质量保障  5、加强非道路移动机械污染防治  （五）严格控制扬尘污染  1、施工扬尘控制  2、控制道路交通扬尘污染  3、推进堆场、码头扬尘污染控制  4、实施降尘考核  （六） 加强服务业和生活污染防治  （七） 推进农业污染防治  （八） 实施季节性污染调控  同时宜兴市已结合《大气污染防治行动计划》、《挥发性有机物(VOCs) 污染防治技术政策》、《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》(锡大气办(2020)3号)等相关要求，开展大气污染防治工作。将通过改善全市能源结构：提高产业准入门槛；强化涂装废气治理，开展挥发性有机物行业摸底调查，逐步建立污染源排放清单，开展挥发性有机物污染综合防治试点工作：加强城市扬尘整治，加大机动车尾气污染防治，从而降低全市颗粒物浓度。大气环境质量状况可以得到进一步改善。   1. **地表水环境现状**   根据无锡市宜兴生态环境局公布的《2020年度宜兴市环境状况公报》，宜兴市河流水质情况如下：   1. 国家、省“水十条”考核断面水质   2020年我市5个国考断面中有4个断面达到2020年度水质目标，达标率为80%； 18个省考断面中有17个断面达到2020年度水质目标，达标率为94.4%。  2、市控河流水质2020年40个市控河流断面中，Ⅱ～Ⅲ类水断面有35个，所占比例为87.5%，Ⅳ类 水断面有5个，所占比例为12.5%。  地表水环境质量采用宜兴市环境监测站提供的监测资料：《2018年宜兴市新建镇环境质量》。按照《江苏省地表水环境功能区划》中要求，宜兴市新建污水处理厂纳污水体新丰河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，其监测数据及分析见下表。  **表3-2 地表水水质指标监测数据（单位：mg/L）**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 点位 | 监测时间 | pH | DO | 高锰酸盐  指数 | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 石油类 | 挥发酚 | COD | | 新建污水处理厂上游  500 米 | 2018.9 | 7.41 | 4.36 | 4.7 | 3.4 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 0.0028 | 24.8 | | 新建污水处理厂下游  500 米 | 2018.9 | 7.39 | 4.47 | 6.2 | 3.6 | 0.36 | 0.15 | 0.04 | 0.0039 | 24.1 | | 标准值 | | 6~9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 20 |   注：pH无量纲。  从上表可知，水质指标中 DO、高锰酸盐指数、化学需氧量的监测数据不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。造成水质指标超标的主要原因是污水管网不完善，部分居民生活污水未经处理直接排入周围水体。近年来对农村环境及农业面源污染综合整治，实施农村分散生活污水收集处理工程、河道综合整治工程、垃圾收运体系建设工程，使该地区水环境质量逐步提高。本项目生活污水接入宜兴市新建污水处理厂处理，不增加区域水环境负荷。  鉴于监测河流水质监测不达标，为改善区域内河流水质，必须通过对河流上、下游进行综合整治，为改善区域内河流的水质，为抓好新一轮河道综合整体工作，确保水质达到考核要求。主要措施如下：  （1）切实加大河道综合整治力度。深入推进“河长制”管理，按照“属地负责、一河一策、协调推进、综合治理、确保达标”的原则，大力开展河道综合整治，强化河道清淤力度，统筹推进控源截污、河岸整治、清淤保洁、生态修复，提升流域水环境质量。  （2）大力推进城镇雨污分流管网建设。加强城镇排水与污水收集管网的日常养护工作，提高养护技术装备水平，强化城镇污水排入污水管网许可管理，规范排水行为。  （3）提高村庄生活污水处理设施覆盖率，同时，建立行之有效的运行维护机制，村庄生活污水处理设施第三方运行管理或专业化管理实现全覆盖。近阶段，新建镇需会同公用事业局完成 2019 年农村污水治理工程年度目标任务。  （4）强化农业面源污染控制，强化规模化畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，加强粪污还田，推进化肥施用减量化。治理畜禽养殖污染，以畜禽养殖为重点，切实加强农业污染治理。实行畜禽养殖总量控制，禁养区域内关闭现有的畜禽养殖场，限养区内对所有不符合规范标准的养殖场进行全面整治。  **3、声环境现状**  根据《2018 年无锡市声环境质量状况》，宜兴市的区域声环境质量等级为二级，评价水平为较好，区域声环境质量状况良好。  **4、生态环境现状**  工程区域水域鱼类资源以鲤形目、鲈形目为主，群落优势种为湖鲚、餐鱼、鲫鱼和子陵吻虾虎鱼等，保护物种有翘嘴鲌、团头鲂、银鱼、黄颡鱼、乌鳟和黄鳝等；底栖动物中寡毛纲物种数较多，其次为腹足纲和昆虫纲，群落优势种为霍甫水丝蚓、铜锈环棱螺等；浮游动物中轮虫种类较多，其次为枝角类和桡足类，群落优势种为枝角类的简弧象鼻溞、长肢秀体溞、角突网纹溞和轮虫类的曲腿龟甲轮虫等；浮游植物中绿藻门种类较多，其次为硅藻门，还有少量的蓝藻门，群落优势种为小形色球藻、小颤藻、捏团粘球藻和颗粒直链藻等。  工程区域陆生植被主要以栽培植被为主，主要有作物、经济林及果园、花卉苗木等。旱作物主要以水稻、小麦、油菜等为主。果园以板栗、青梅、桃、梨、杨梅、银杏为主。苗木主要品种有香樟、杜英、雪松、女贞、广玉兰、栾树、意杨、银杏、玉兰等。  排泥场及其周边区域植被主要由人工栽培的绿化树木构成，乔灌木有水杉、银杏、枇杷、柳树、梧桐、香樟、冬青、女贞、桑树、桃树、腊梅等，草本植物除马尼拉等草坪以及刚竹、淡竹等物种外，还有李氏禾、鸭跖草、蒿属等自然植被。  项目建设区域人为活动较频繁，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖，区域生态环境为城市人工生态环境。经现场调查，项目沿线区域500m内无重点保护的野生动植物。根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）及《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39号），本项目不在其规定的重要生态功能保护区范围内。  **主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：**  **表3-4 项目大气及声环境主要环境保护目标**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境  要素 | 环境保护  对象 | | 坐标/m | | 相对方位 | 与本项目最近距离（m） | 规模 | 环境功能 | | X | Y | | 环境  空气 | 义北塘 | 义北塘 | 119.6433 | 31.5753 | 四周 | 50 | 100户/300人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | | 后仁前头塘 | 后仁 | 119.6439 | 31.6009 | 北 | 20 | 100户/300人 | | 新屋村 | 119.6428 | 31.5995 | 西南 | 30 | 50户/150人 | | 堰头塘 | 堰头 | 119.6639 | 31.6109 | 北 | 20 | 50户/150人 | | 司马庄塘 | 司马庄 | 119.6922 | 31.5508 | 两侧 | 20 | 100户/300人 | | 下塘坝河 | 下塘坝 | 119.7053 | 31.5581 | 南 | 20 | 10户/30人 | | 宅后底 | 119.7032 | 31.5596 | 北 | 170 | 10户/30人 | | 大符住 | 119.7025 | 31.5581 | 西北 | 60 | 50户/150人 | | 洋桥塘 | 南洋桥 | 119.6997 | 31.5669 | 北 | 20 | 40户/120人 | | 北塘河 | 小将巷 | 119.7060 | 31.5677 | 东北 | 110 | 50户/150人 | | 留住村中塘 | 留住村 | 119.6688 | 31.5736 | 北 | 20 | 300户/900人 | | 牌楼下塘 | 牌楼下 | 119.6591 | 31.6073 | 西北 | 50 | 50户/150人 | | 刘家舍 | 119.6564 | 31.6101 | 南 | 150 | 50户/150人 | | 东周墅村中塘 | 东周墅村 | 119.6504 | 31.5503 | 两侧 | 20 | 150户/450人 | | 吃水塘 | 南塘 | 119.6474 | 31.5888 | 东 | 20 | 200户/600人 | | 拼私塘 | 荷花塘村 | 119.6707 | 31.5895 | 西北 | 20 | 200户/600人 | | 西村 | 119.6749 | 31.5875 | 西南 | 50 | 200户/600人 | | 徐家村 | 119.6705 | 31.5857 | 东北 | 120 | 200户/600人 | | 北外沟 | 社沟村 | 119.6618 | 31.5558 | 两侧 | 50 | 150户/450人 | | 东塘河 | 社沟村 | 119.6618 | 31.5558 | 西北 | 50 | 150户/450人 | | 1#排泥场 | 义北村 | 119.6474 | 31.5888 | 东 | 30 | 150户/450人 | | 泉村 | 119.6475 | 31.5712 | 东南 | 275 | 200户/600人 | | 2#排泥场 | 水竹墩 | 119.6463 | 31.5945 | 东 | 480 | 50户/150人 | | 后仁 | 119.6439 | 31.6009 | 北 | 20 | 100户/300人 | | 新屋村 | 119.6428 | 31.5995 | 西 | 30 | 50户/150人 | | 前仁 | 119.6421 | 31.5970 | 西南 | 220 | 50户/150人 | | 塘西 | 119.6486 | 31.5977 | 东南 | 380 | 50户/150人 | | 东仁塘 | 119.6487 | 31.6020 | 东北 | 390 | 50户/150人 | | 3#排泥场 | 堰头 | 119.6639 | 31.6109 | 北 | 110 | 50户/150人 | | 4#排泥场 | 司马庄 | 119.6922 | 31.5508 | 西南 | 60 | 100户/300人 | | 5#排泥场 | 下塘坝 | 119.7053 | 31.5581 | 东北 | 68 | 10户/30人 | | 宅后底 | 119.7032 | 31.5596 | 西北 | 220 | 10户/30人 | | 大符住 | 119.7025 | 31.5581 | 西北 | 90 | 50户/150人 | | 小符住 | 119.6997 | 31.5602 | 西北 | 450 | 50户/150人 | | 6#排泥场 | 南洋桥 | 119.6997 | 31.5669 | 北 | 50 | 40户/120人 | | 北洋桥 | 119.6995 | 31.5695 | 北 | 365 | 50户/150人 | | 江庄桥 | 119.7037 | 31.5635 | 东南 | 265 | 50户/150人 | | 小符住 | 119.6997 | 31.5602 | 西南 | 490 | 50户/150人 | | 7#排泥场 | 南洋桥 | 119.6997 | 31.5669 | 北 | 140 | 40户/120人 | | 北洋桥 | 119.6995 | 31.5695 | 北 | 340 | 50户/150人 | | 江庄桥 | 119.7037 | 31.5635 | 东南 | 240 | 50户/150人 | | 小将巷 | 119.7060 | 31.5677 | 东北 | 320 | 50户/150人 | | 8#排泥场 | 西艾干 | 119.6757 | 31.5683 | 东南 | 100 | 150户/450人 | | 留住村 | 119.6688 | 31.5736 | 西北 | 300 | 300户/900人 | | 9#排泥场 | 牌楼下 | 119.6591 | 31.6073 | 西北 | 100 | 50户/150人 | | 刘家舍 | 119.6564 | 31.6101 | 南 | 150 | 50户/150人 | | 后巷 | 119.6617 | 31.6062 | 东南 | 280 | 50户/150人 | | 堰头 | 119.6639 | 31.6109 | 北 | 400 | 20户/60人 | | 10#排泥场 | 东周墅村 | 119.6504 | 31.5503 | 北 | 50 | 150户/450人 | | 11#排泥场 | 南塘 | 119.6474 | 31.5888 | 东 | 20 | 150户/450人 | | 庙下村 | 119.6507 | 31.5913 | 东北 | 336 | 200户/600人 | | 水竹墩 | 119.6463 | 31.5945 | 北 | 470 | 50户/150人 | | 12#排泥场 | 社沟村 | 119.6610 | 31.5570 | 北 | 50 | 150户/450人 | | 社沟村 | 119.6617 | 31.5556 | 南 | 60 | 150户/450人 | | 新建村 | 119.6601 | 31.5590 | 北 | 420 | 200户/600人 | | 13#排泥场 | 社沟村 | 119.6610 | 31.5570 | 西北 | 60 | 150户/450人 | | 社沟村 | 119.6617 | 31.5556 | 西 | 160 | 150户/450人 | | 路庄村 | 119.6683 | 31.5546 | 东南 | 370 | 200户/600人 | | 14#排泥场 | 荷花塘村 | 119.6707 | 31.5895 | 西北 | 390 | 200户/600人 | | 西村 | 119.6749 | 31.5875 | 北 | 100 | 200户/600人 | | 徐家村 | 119.6705 | 31.5857 | 西 | 240 | 200户/600人 | | 陶家 | 119.6735 | 31.5812 | 南 | 265 | 30户/90人 | | 小村 | 119.6789 | 31.5833 | 东南 | 380 | 50户/150人 | | 声环境 | 义北塘 | 义北村 | 119.6433 | 31.5753 | 四周 | 50 | 100户/300人 | 声环境质量标准》  （GB3096–2008）  中 2 类标准 | | 后仁前头塘 | 后仁 | 119.6439 | 31.6009 | 北 | 20 | 100户/300人 | | 新屋村 | 119.6428 | 31.5995 | 西南 | 30 | 50户/150人 | | 堰头塘 | 堰头 | 119.6639 | 31.6109 | 北 | 20 | 50户/150人 | | 司马庄塘 | 司马庄 | 119.6922 | 31.5508 | 两侧 | 20 | 100户/300人 | | 下塘坝河 | 下塘坝 | 119.7053 | 31.5581 | 南 | 20 | 10户/30人 | | 宅后底 | 119.7032 | 31.5596 | 北 | 170 | 10户/30人 | | 大符住 | 119.7025 | 31.5581 | 西北 | 60 | 50户/150人 | | 洋桥塘 | 南洋桥 | 119.6997 | 31.5669 | 北 | 20 | 40户/120人 | | 北塘河 | 小将巷 | 119.7060 | 31.5677 | 东北 | 110 | 50户/150人 | | 留住村中塘 | 留住村 | 119.6688 | 31.5736 | 北 | 20 | 300户/900人 | | 牌楼下塘 | 牌楼下 | 119.6591 | 31.6073 | 西北 | 50 | 50户/150人 | | 刘家舍 | 119.6564 | 31.6101 | 南 | 150 | 50户/150人 | | 东周墅村中塘 | 东周墅村 | 119.6504 | 31.5503 | 两侧 | 20 | 150户/450人 | | 吃水塘 | 南塘 | 119.6474 | 31.5888 | 东 | 20 | 200户/600人 | | 拼私塘 | 荷花塘村 | 119.6707 | 31.5895 | 西北 | 20 | 200户/600人 | | 西村 | 119.6749 | 31.5875 | 西南 | 50 | 200户/600人 | | 徐家村 | 119.6705 | 31.5857 | 东北 | 120 | 200户/600人 | | 北外沟 | 社沟村 | 119.6618 | 31.5558 | 两侧 | 50 | 150户/450人 | | 东塘河 | 社沟村 | 119.6618 | 31.5558 | 西北 | 50 | 150户/450人 | | 1#排泥场 | 义北村 | 119.6474 | 31.5888 | 东 | 20 | 150户/450人 | | 泉村 | 119.6475 | 31.5712 | 东南 | 275 | 200户/600人 | | 2#排泥场 | 水竹墩 | 119.6463 | 31.5945 | 东 | 480 | 50户/150人 | | 后仁 | 119.6439 | 31.6009 | 北 | 20 | 100户/300人 | | 新屋村 | 119.6428 | 31.5995 | 西 | 30 | 50户/150人 | | 前仁 | 119.6421 | 31.5970 | 西南 | 220 | 50户/150人 | | 塘西 | 119.6486 | 31.5977 | 东南 | 380 | 50户/150人 | | 东仁塘 | 119.6487 | 31.6020 | 东北 | 390 | 50户/150人 | | 3#排泥场 | 堰头 | 119.6639 | 31.6109 | 北 | 110 | 50户/150人 | | 4#排泥场 | 司马庄 | 119.6922 | 31.5508 | 西南 | 60 | 100户/300人 | | 5#排泥场 | 下塘坝 | 119.7053 | 31.5581 | 东北 | 68 | 10户/30人 | | 宅后底 | 119.7032 | 31.5596 | 西北 | 220 | 10户/30人 | | 大符住 | 119.7025 | 31.5581 | 西北 | 90 | 50户/150人 | | 小符住 | 119.6997 | 31.5602 | 西北 | 450 | 50户/150人 | | 6#排泥场 | 南洋桥 | 119.6997 | 31.5669 | 北 | 50 | 40户/120人 | | 北洋桥 | 119.6995 | 31.5695 | 北 | 365 | 50户/150人 | | 江庄桥 | 119.7037 | 31.5635 | 东南 | 265 | 50户/150人 | | 小符住 | 119.6997 | 31.5602 | 西南 | 490 | 50户/150人 | | 7#排泥场 | 南洋桥 | 119.6997 | 31.5669 | 北 | 140 | 40户/120人 | | 北洋桥 | 119.6995 | 31.5695 | 北 | 340 | 50户/150人 | | 江庄桥 | 119.7037 | 31.5635 | 东南 | 240 | 50户/150人 | | 小将巷 | 119.7060 | 31.5677 | 东北 | 320 | 50户/150人 | | 8#排泥场 | 西艾干 | 119.6757 | 31.5683 | 东南 | 100 | 150户/450人 | | 留住村 | 119.6688 | 31.5736 | 西北 | 300 | 300户/900人 | | 9#排泥场 | 牌楼下 | 119.6591 | 31.6073 | 西北 | 100 | 50户/150人 | | 刘家舍 | 119.6564 | 31.6101 | 南 | 150 | 50户/150人 | | 后巷 | 119.6617 | 31.6062 | 东南 | 280 | 50户/150人 | | 堰头 | 119.6639 | 31.6109 | 北 | 400 | 20户/60人 | | 10#排泥场 | 东周墅村 | 119.6504 | 31.5503 | 北 | 50 | 150户/450人 | | 11#排泥场 | 南塘 | 119.6474 | 31.5888 | 东 | 20 | 150户/450人 | | 12#排泥场 | 社沟村 | 119.6610 | 31.5570 | 北 | 50 | 150户/450人 | | 社沟村 | 119.6617 | 31.5556 | 南 | 60 | 150户/450人 | | 新建村 | 119.6601 | 31.5590 | 北 | 420 | 200户/600人 | | 13#排泥场 | 社沟村 | 119.6610 | 31.5570 | 西北 | 60 | 150户/450人 | | 社沟村 | 119.6617 | 31.5556 | 西 | 160 | 150户/450人 | | 路庄村 | 119.6683 | 31.5546 | 东南 | 370 | 200户/600人 | | 14#排泥场 | 荷花塘村 | 119.6707 | 31.5895 | 西北 | 390 | 200户/600人 | | 西村 | 119.6749 | 31.5875 | 北 | 100 | 200户/600人 | | 徐家村 | 119.6705 | 31.5857 | 西 | 240 | 200户/600人 | | 陶家 | 119.6735 | 31.5812 | 南 | 265 | 30户/90人 | | 小村 | 119.6789 | 31.5833 | 东南 | 380 | 50户/150人 |   **表3-5 本项目地表水、土壤及生态主要环境保护目标**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境  要素 | 环境保护对象 | | 相对  方位 | 与本项目最近距离（m） | 规模 | 环境功能 | |  | 义北塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 |  | | 后仁前头塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 堰头塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 司马庄塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 下塘坝河（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 洋桥塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 北塘河（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 留住村中塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 牌楼下塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 东周墅村中塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 吃水塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 拼私塘（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 北外沟（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 东塘河（工程所处河段） | | / | 临近 | 村级河道 | | 1#排泥场 | 义北塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 2#排泥场 | 后仁前头塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 3#排泥场 | 堰头塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 4#排泥场 | 司马庄塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 5#排泥场 | 下塘坝河 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 6#排泥场 | 洋桥塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 7#排泥场 | 北塘河 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 8#排泥场 | 留住村中塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 9#排泥场 | 牌楼下塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 10#排泥场 | 东周墅村中塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 11#排泥场 | 吃水塘 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 12#排泥场 | 北外沟 | 南 | 临近 | 市级河道 | | 13#排泥场 | 东塘河 | 南 | 临近 | 市级河道 | |  | 14#排泥场 | 拼私塘 | 南 | 临近 | 市级河道 |  | | 土壤  环境 | 1#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | 农用地土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 表1 筛选值和表 3 GB15618-2018）中管制值 | | 2#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 3#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 4#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 5#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 6#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 7#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 8#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 9#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 10#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 11#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 12#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 13#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 14#排泥场 | 周边农田 | / | 临近 | / | | 生态  环境 | 滆湖（宜兴市）重要湿地 | / | 西 | 5500 | 二级管控区 | 苏政发〔2018〕74号，苏政发〔2013〕113号，及宜政办发〔2015〕39号中规定的宜兴市生态红线区域 | |

四、评价适用标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价适用  标  准 | **1、地表水环境质量标准**  根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复〔2003〕29号），项目纳污水体新丰河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的III类标准。  **表4-1 地表水环境质量标准限值表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 水域名 | 执行标准 | 表号及级别 | 污染物指标 | 单位 | 标准限值 | | 新丰河 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） | 表1 III类 | pH值（无量纲） | / | 6~9 | | 高锰酸盐指数≤ | mg/l | 6 | | 五日生化需氧量（BOD5）≤ | 4 | | 化学需氧量（COD）≤ | 20 | | 氨氮（NH3-N）≤ | 1.0 | | DO≥ | 5 | | 总磷（TP）≤ | 0.2 | | 石油类≤ | 0.05 | | 挥发酚≤ | 0.005 | | 总氮（湖、库、以N计）≤ | 1.0 | | 《地表水资源质量标准》 | 表3.0.1-1三级 | SS\*≤ | 30 |   注：SS 执行《地表水资源质量标准》表 3.0.1-1 三级标准。  **2、环境空气质量标准**  项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二类功能区要求。  **表4-2 环境空气质量标准限值表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区域名称 | 执行标准 | 污染物指标 | 最高容许浓度（μg/m3） | | | | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 | | 项目所在地 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095–2012）及2018年修改单二级 | SO2 | 500 | 150 | 60 | | NO2 | 200 | 80 | 40 | | 颗粒物（PM10） | / | 150 | 70 | | 颗粒物（PM2.5） | / | 75 | 35 | | TSP | / | 300 | 200 | | CO | 10000 | 4000 | / | | O3 | 200 | 160 | / | | 《环境影响评价技术导则-大气环境》  （HJ2.2-2018）中  附录D 中表D.1 | NH3 | 最大一次值  （mg/m3） | | 0.2 | | H2S | 0.01 |   **3、声环境质量标准**  本项目位于宜兴市新建镇，所在地声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，详见下表。  **表4-3 区域噪声标准限值表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区域名 | 执行标准 | 表号及级别 | | 单位 | 标准限值 | | | 昼间 | 夜间 | | 项目所在地 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 表1 | 2类 | dB(A) | 60 | 50 |   注：本项目夜间不进行检测分析。  **4. 土壤环境质量标准**  评价区内农用地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表 1 筛选值和表 3 管制值，见表 4-4 和 4-5。  **表4-4 农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **污染物项目** | | **风险筛选值** | | | | | **pH≤5.5** | **5.5<pH≤6.5** | **6.5<pH≤7.5** | **pH>7.5** | | 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | | 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | | 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 | | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 | | 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 | | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 | | 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 | | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 | | 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 | | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 | | 7 | 镍 | | 60 | 70 | 100 | 190 | | 8 | 锌 | | 200 | 200 | 250 | 300 | | 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。  ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 | | | | | | |   **表4-5 农用地土壤污染风险管制值（单位：mg/kg）**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **污染物项目** | **风险管控值** | | | | | **pH 值控值污** | **5.5<pH≤6.5** | **6.5<pH≤7.5** | **pH>7.5** | | 1 | 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 | | 2 | 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | | 3 | 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 | | 4 | 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 | | 5 | 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
| 污  染  物  排  放  标  准 | **1、废水排放标准**  生活污水：本项目实施过程中由于是流动作业，因此不设单独的卫生设施，施工人员如厕依托项目附近公厕，公厕污水接入宜兴市新建污水处理厂，进行集中处理，污水接管执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级标准 A 标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018），指标见下表。  **表4-4 废污水排放标准限值表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **排放口名** | **执行标准** | **表号及级别** | **污染物指标** | **单位** | **标准限值** | | 接管口 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 表4 三级标准 | pH（无量纲） | / | 6~9 | | COD | mg/L | 500 | | SS | 400 | | 动植物油 | 100 | | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 表1B 级 | 氨氮 | 45 | | TP | 8 | | TN | 70 | | 污水厂排口 | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值（DB32/1072-2018） | 表2 | COD | mg/L | 50 | | 氨氮 | 4（6）\* | | TP | 0.5 | | TN | 12（15） | | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 表1一级A标准 | pH（无量纲） | / | 6~9 | | SS | mg/L | 10 |   备注：\*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。  根据经验公式，低浓度时SS约为浊度的2倍，所以回用水SS指标标准参考执行10mg/L。  **2、废气排放标准**  项目施工期产生的扬尘无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准，详见表4-5，详见下表。淤泥恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表一中的二级排放标准，见表4-6。  **表4-5 大气污染物排放标准限值**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染物** | **最高允许排放浓度**  **（mg/m3）** | **最高允许排放速率（kg/h）** | | **无组织排放监控浓度值** | | | **排气筒（m）** | **二级** | **监控点** | **浓度（mg/m3）** | | 颗粒物 | / | / | / | 周界外浓度最高点 | 1.0 |   **表4-7 恶臭污染物排放标准**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **控制项目** | **单位** | **二级** | | **新改扩建** | | 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 | | 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 | | 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |   **3、噪声排放标准**  本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011），详见表4-8。  **表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **执行标准** | **标准值dB（A）** | | | **昼间** | **夜间** | | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） | 70 | 55 |   **4. 固废排放标准**  一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总量控制 | 本项目为新建项目，项目地点位于宜兴市新建镇，该项目是无锡市“两控区”中的酸雨控制区和太湖流域三级级保护区。  本项目为水利建设项目—河道疏竣工程，项目完成后无“三废”排放，故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 五、建设项目工程分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1 施工期流程简述**  本项目属于防洪除涝工程，主要包括河道清淤工程。污染影响时段主要为施工期，  其施工流程如下图所示。  一、施工流程按图所示：  qt_temp  **图5-1 施工流程示意图**  清淤方式：  本次涉及的清淤河道河段，拟采用干泥浆泵水力冲挖疏浚方式进行清淤。  泥浆泵水力冲挖疏浚其工作原理是模拟自然界水流冲刷，借助水力的作用进行工作。水流经离心泵产生压力，通过水枪喷出一股密实的高速水柱，切割、粉碎土体，使之湿化、崩解，形成泥浆和泥块的混合液，再由立式泥浆泵及其输泥管吸送到排泥场。  污泥输送方式：泥浆泵吸浆，通过管道输送至排泥场。  场地清理：施工完成后，对场地进行清理，根据需要对河道两侧进行生态恢复。  施工期产污环节：主要是清淤过程中挖出的河道淤泥产生的恶臭，施工过程中的车  辆行驶过程中车辆的尾气以及机械废气、运输路上携带起的扬尘等；以及施工过程中施  工人员产生的生活污水和生活垃圾。  营运期产污环节：无。  注：本工程占地不涉及房屋和居住人员，无房屋拆迁和人员安置。项目管理和生活  用房计划租用民房，无需另行占用土地。  **5.2 主要污染工序：**  **5.2.1 施工期污染污染工序**  **1、废气**  本项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘，车辆行驶过程中车辆的尾气、运输路上携带起的扬尘及水冲淤泥及排泥场堆放淤泥时所产生的恶臭等。  ①扬尘  车辆行驶过程路上携带起的扬尘以及施工作业过程中产生的扬尘会对施工现场局部区域产生TSP污染，其污染范围和程度与施工工艺、施工管理及气象条件等多种因素有关，先进的施工工艺和科学的施工管理，可基本将TSP污染范围控制在施工界内区域。  ②机械设备及汽车尾气  主要为施工车辆排放的废气，主要污染物有CO、NO2、THC等。污染源为无组织排放，点源分散，其中运输车辆的流动性较大，尾气的排放特征与面源相似。但总的排放量不大，根据类似工程分析数据，CO、NO2、THC浓度一般低于允许排放浓度，对施工人员的影响很小。  ③恶臭  恶臭主要产生于清淤过程及淤泥在排泥场堆放过程中，由于含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中含有的恶臭物质（主要为氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。  **2、废水**  施工期废水包括施工人员生活污水、施工过程产生的废水及水冲淤泥所产生的淤泥沉清水。   1. 生活污水   施工期施工人员平均约30人，用水量按50L/人• d计，施工期约为100天，施工期间排放的生活污水量为120t（按用水量的80%计算），施工人员如厕依托项目附近公厕，公厕污水接入宜兴市新建污水处理厂，进行集中处理，排入新丰河。严禁将生活污水排放附近水域。  ②施工废水  施工废水主要包括车辆和施工设备的冲洗废水。由于施工废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为SS、石油类。  ③淤泥沉清水  本项目清淤过程中产生的淤泥沉清水经沉淀处理后回流就近水体。  **3、噪声**  在施工过程中，会有来自施工机械和车辆等产生的噪声污染。根据常用机械的实测资料，其污染源强见表5-1。  **表5-1 常用施工机械设备声级测试值及范围**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **机械类型** | **测点距施工机械距离（m）** | **最大声级 Leq（dB(A)）** | | 1 | 泥浆泵 | 5 | 90 | | 2 | 打桩机 | 5 | 90 | | 3 | 挖掘机 | 5 | 85 | | 4 | 液压锤 | 5 | 90 |   **4、固体废弃物**  施工期固体废物主要是清淤污泥以及施工人员产生的生活垃圾。  ①施工生活垃圾  施工人员生活垃圾按照0.5kg/人d计，本工程共30个施工人员，施工期约为100天，因此施工期生活垃圾产生量为1.5t。分类处理后，生活垃圾送至环卫部门处理。  ②淤泥  根据本项目的工程实施方案，本项目河道清淤将挖出约5.8163万m3淤泥。根据现场查看，按照减少耕地占用和就近弃土的原则，本工程拟结合清淤河道所在的位置，就近充分利用现有废弃坑塘作为生态排泥场。  **5.2.2 营运期污染工序**  本项目为河道清淤工程，项目清淤完成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。项目建成后有利于改善区域水环境，将加速城区内渍水的及时排出，从而加速水体循环，也会对周边河道水质改善产生有利影响。 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容  类型 | 排放源  (编号) | 污染物  名称 | 产生浓度mg/m3 | | 产生量  kg/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率  kg/h | | 排放量kg/a | 排放去向 |
| 大气污染物 | 施工过程 | 扬尘、  车辆尾气等 | / | | 少量 | / | / | | 少量 | 大气 |
| 恶臭 | / | | 少量 | / | / | | 少量 | 大气 |
| 水污染物 | 类别 | 污染物名称 | 产生浓度  mg/L | | 产生量  t/a | 排放浓度  mg/L | | 排放量  t/a | | 排放去向 |
| 生活  污水（120t/a） | COD | 350 | | 0.042 | 50 | | 0.006 | | 生活污水经化粪池处理后，纳管排入宜兴市新建污水处理厂处理 |
| SS | 200 | | 0.024 | 10 | | 0.0012 | |
| NH3-N | 35 | | 0.0042 | 4 | | 0.00048 | |
| TN | 45 | | 0.0054 | 12 | | 0.00144 | |
| TP | 5 | | 0.0006 | 0.5 | | 0.00006 | |
| 施工  污水 | SS、石油类 | / | | 少量 | / | | 0 | | 经隔油池、沉淀池处理后回用 |
| 淤泥  沉清水 | SS | / | | 少量 | / | | 0 | | 经沉淀处理达到回流至就近水体 |
| 固废 | 名称 | | 产生量  t/a | | 处理处置量  t/a | 综合利用量  t/a | 外排量t/a | 备注 | | |
| 水冲淤泥 | | 5.8163万m3 | | 0 | 5.8163万m3 | 0 | 堆放于临时排泥场，固化处理后在农业部门的指导下对临时排泥池进行土地复耕复植 | | |
| 生活垃圾 | | 1.5 | | 1.5 | 0 | 0 | 分类处理，生活垃圾送至环卫部门处理 | | |
| 噪声 | 名称 | | | 所在位置 | | 等效声级  dB（A） | 排放方式 | | | |
| 泥浆泵 | | | 室外 | | 90 | 间歇 | | | |
|  | 打桩机 | | | 室外 | | 90 | 间歇 | | | |
| 主要生态影响（不够时可附另页）  1. 施工期生态影响分析  本工程作业属于短期的临时性工程，施工期间由于工程建设的需要，会破坏现有的一些水生植被及底栖生物，根据实地调查，本工程范围内无珍稀动植物的生长地和栖息地，无特殊生境和特有物种。施工后由于生态环境的改善，这些水生植被和底栖生物容易得到恢复。施工中，工程附近的水流形态会在小范围内发生变化，这可能会对鱼类等水生生物造成影响，但由于施工活动引起的水流形态改变是暂时的，因此水生生物受此影响不大。  2.施工完成投入使用后生态影响分析  河道整治改善了入湖水质，降低河水的富营养化，提高了地区的防洪排涝能力和河道水环境容量；能够有效削减入河污染负荷，同时有效地缓解镇区河道的防洪压力。可以改善新建镇水环境的质量状况，从根本上保护水源、重建生态，恢复生态系统。对于促进区域建设，改善镇区水环境将产生重要的意义。  综上分析，本项目在施工期间对生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可以接受的，并且项目的实施对生态环境具有积极的影响。 | | | | | | | | | | |

# 七、环境影响分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1 施工期环境影响简要分析：**  **1、大气环境影响分析**  （1）评价等级判定  本项目为河道清淤项目，项目营运期无废气产生，施工期对环境的影响具有短期性、间歇性和可逆性，因此根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）环境空气影响评价等级判定依据，确定为三级。  （2）恶臭  在清淤过程中，河道底部含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆放过程中，会有少量恶臭气体产生，主要成分是H2S、NH3等，呈无组织状态释放。  本项目打捞的淤泥堆放于临时排泥场进行干化。根据规划，本工程拟结合清淤河道所在的位置，就近充分利用现有废弃坑塘作为生态排泥场，本工程清淤土方量约为5.8163万m3，根据现有排泥场面积及场址现状，在充分利用废弃坑塘现有深度的基础上，本项目各排泥场最大堆土高按1.5～2.0m估算。考虑围堰本体占地、围堰取土后容量增加及沉清水处理场地后，按此布置计算各排泥场容量，需排泥场有效库容35.29亩。  本项目共设置14处排泥场，根据现场勘查结果，本项目设置的1个临时排泥场中：1#排泥场最近敏感目标义北村位于排泥场东侧30m；2#排泥场最近敏感目标后仁位于排泥场北侧20m；3#排泥场最近敏感目标堰头位于排泥场北侧110m；4#排泥场最近敏感目标司马庄位于排泥场西南侧60m；5#排泥场最近敏感目标下塘坝位于排泥场东北侧68m；6#排泥场最近敏感目标南洋桥位于排泥场北侧50m；7#排泥场最近敏感目标你那洋桥位于排泥场北侧140m；8#排泥场最近敏感目标西艾干位于排泥场东南侧100m；9#排泥场最近敏感目标牌楼下位于排泥场西北侧100m；10#排泥场最近敏感目标东周墅村位于排泥场北侧50m；11#排泥场最近敏感目标南塘位于排泥场东侧20m；12#排泥场最近敏感目标社沟村位于排泥场北侧50m；13#排泥场最近敏感目标社沟村位于排泥场西北侧60m；14#排泥场最近敏感目标西村位于排泥场北侧100m；  根据类似湖泊疏浚工程实例的类比分析来看，底泥在疏挖过程中在岸边及湖边将会有较明显的臭味，影响范围一般在50m左右；底泥输入排泥场，对排泥场定期喷洒抑臭剂能够降低臭气的释放量，体现出良好的除臭效果。根据类比，经采取除臭后，排泥场30m之外有轻微臭味，50m之外基本无气味。本项目设计清淤河道周边均有农居点，设置的1个临时排泥场最近敏感目标均在30m之外。  因此，河道底泥清淤工作开始前时施工单位必须提前告知附近居民关闭窗户，避免在大风天气下进行施工，运输车辆要进行遮盖，减少车辆滞留时间。排泥场比较空旷，同时干化过程保持良好的通风状态，尽量避免使淤泥处于厌氧状态，可有效减少恶臭的产生，并且做到及时清运淤泥。底泥输入排泥场，对排泥场定期喷洒抑臭剂，能够降低臭气的释放量，有良好的除臭效果。因此，经采取相关措施后，同时加强排泥场的管理，切实做到各项环保措施落实到位的前提下，此清淤及干化过程中污泥产生的臭味对周围环境较小。  （3）施工扬尘  施工期遇天气干燥季节易产生扬尘，据类比分析，在此天气条件下，扬尘产生处下风向60m范围内TSP超标，据施工点下风向150m以内的空气环境均受到一定的影响，但施工扬尘对环境的影响具有短期性、间歇性和可逆性。由于施工场地较窄，施工范围有限，施工机械同时施工的几率不大，所以废气污染是小范围的、短暂的。根据同类型工程经验，施工废气的影响范围一般在场地周围50m范围内，由于项目整治范围内的两岸敏感点较多，特别是施工中的大部分地区要穿过居民密集区，因此工程施工过程中应十分重视污染，采取相应可靠的环保措施以降低污染。  总之，只要加强管理、切实落实好防尘措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。  （4）运输车辆及作业机械尾气  施工机械和运输车辆的尾气中含有一氧化碳（CO）、氮氧化物和非甲烷总烃等有毒有害物质，但本项目施工作业量和物料运输量不大，而且施工沿线地形较为空旷，有利于污染物的扩散，因此施工机械和运输车辆的尾气对沿线空气质量的影响较小。  废气污染防治措施：  ①合理安排施工现场和施工时间，加强工区的规划管理，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖。  ②尽量减少搬运环节，搬运时要作到轻举轻放；挖掘土方及时利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘。  ③加强对施工机械，运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。  ④配合有关部门搞好施工期间周围道路及本项目道路的交通组织，减少车辆滞留时间，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。  本项目在建设过程中除采取以上措施外，还得严格执行《江苏省大气污染防治条例》（2018年5月1日实施）中第五十一条及第五十二条相关规定  第五十一条 建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。  物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。  第五十二条 工程建设单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程造价。工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施。  施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案，在施工工地设置密闭围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。  经采取以上防治措施及执行《江苏省大气污染防治条例》（2018年5月1日实施）中相关规定后，项目施工过程中产生的扬尘对周围环境的影响在可承受范围之内。  **2、水环境影响分析**  本项目施工期水环境影响属于复合影响型，既是水污染影响型又是水文要素影响型。  （1）评价等级与评价范围确定  ①评价等级确定  水污染影响型评价等级判定：  本项目施工期废水包括施工人员生活污水、施工过程产生的废水。  施工废水主要包括车辆和施工设备的冲洗废水等。冲洗废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为SS、石油类；施工废水经沉淀池、隔油池处理后全部回用于设备清洗等。  施工期施工人员产生的生活污水产生量约120t（按用水量的80%计算），施工人员如厕依托项目附近公厕，公厕污水接入宜兴市新建污水处理厂，进行集中处理，排入新丰河，对外环境的影响较小。  根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准进行评价等级的划分，具体见表7-1  **表 7-1 水污染型建设项目评价等级判定**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 评价标准 | 判断依据 | | | 排放方式 | 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 | | 一级 | 直接排放 | Q≥2000或W≥600000 | | 二级 | 直接排放 | 其他 | | 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 | | 三级B | 间接排放 | - |   本项目施工期的生活污水量共计120t，主要污染物为COD、SS、氨氮、TN、总磷等，接管宜兴市建邦新建污水处理厂，不直接排放，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B。  水文要素影响型评价等级判定：  本项目施工过程不涉及水温和径流变化，主要是工程扰动对地表水域的影响。  根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准进行评价等级的划分，具体如表7-2：  **表7-2 水文要素影响型建设项目评价等级判定**   |  |  | | --- | --- | | 评价等级 | 受影响地表水域 | | 工程垂直投影面积及外扩范围 A1/km2；工程扰动水底面积 A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例 R/% | | 河流 | | 一级 | A1≥0.3；或 A2≥1.5；R≥10 | | 二级 | 0.3＞A1＞0.05；或 1.5＞A2＞0.2；10＞R＞5 | | 三级 | A1≤0.05；或 A2≤0.2；R≤5 |   本项目清淤河道平均宽度为10m，故工程扰动水底面积A2约0.019km2，对照水文要素影响型建设项目评价等级判定标准，本项目评价等级为三级。  ②评价范围的确定  根据水污染影响型三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。  根据水文要素影响型三级评价范围要求，地表水域影响评价范围为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深、或高（累计频率5%）低（累计频率90%）水位（潮位）变化幅度超过±5%的水域，建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域。本项目施工不涉及水位变化，也不涉及水环境保护目标，因此本项目地表水域影响评价范围包括施工河流段。  ③评价时期的确定  本项目施工期较短，一般安排在枯水期，因此本项目选择整个施工期作为评价时期。  （1）环境现状调查与评价  本次清淤的河道，多年未经疏浚，河床淤积严重、调蓄和引排能力严重削弱，威胁区域防洪除涝安全，不利于水生态环境保护，不适应经济社会发展和生态文明建设要求。  （2）地表水环境影响预测  本项目因施工过程注意严格控制施工范围，减少对周围环境影响，确保生态流量满足下游用水和生态用水需求。  （3）地表水环境影响评价  施工期水环境影响主要包括施工扰动对水环境的影响和施工期废水对水环境的影响。  ①施工扰动对水环境质量的影响  本项目采取干法施工，工程施工将对河底下层原来较为稳定的底质沉积产生扰动，造成底泥及水体污染物在水体周围的扩散，引起水体物理化学环境的改变，施工过程中可能会对水环境质量产生一定影响，但因为施工工程是短暂的，随着施工工程的结束，扩散的底泥也会慢慢沉降，同时河道整治完成后通过闸站的建设，河道之间加强了水体沟通，增强了水体的流动性，从而强化了河流水体富氧自净能力，进一步增加了水环境容量，河道水环境质量能较快恢复并慢慢好转，生态环境也将进一步改善，从而有利于维持河道生态系统的平衡和生物多样性，促进区域生态系统的良性循环。  ②施工期废水对水环境的影响  施工期废水包括施工人员生活污水、施工过程产生的废水、下雨天的地表径流及淤泥沉清水。  1.施工废水  施工废水主要包括车辆和施工设备的冲洗废水、基坑排水、下雨天的地表径流等。施工废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为 SS、石油类，施工废水经沉淀池、隔油池处理后全部回用于设备清洗，施工场地洒水抑尘、绿化用水等。  2.淤泥沉清水  清淤产生的沉清水为本项目施工期废水的主要部分。本工程生态清淤施工采用泥浆泵水力冲挖疏浚的清淤方式，泥浆含固率一般在10～20%之间，经过一定时间的自然沉降后，大部分泥浆将沉淀，沉淀后的表层水通过退水口排出。由于工程疏浚泥浆流量较大，尤其施工后期泥浆沉淀时间很短，退水口排出的沉清水含有浓度较高的悬浮泥沙，这部分废水若不经处理直接排入周边水体短期内可能造成退水口附近区域水体混浊度急剧升高，对环境产生不利影响。本工程前期将充分利用排泥场的沉淀条件和大颗粒底泥容易自沉的特点进行物理处理，排入附近水体不会造成水体水质的恶化。  根据工程分析，未经处理的尾水悬浮物浓度可达5000mg/L，根据相关文献，高浓度、大颗粒悬浮物污水经过自然沉淀，静置时间2小时以上，排放口SS浓度可控制在70mg/L以内。因此应合理安排施工进度和清淤施工强度，保证沉清水有足够的沉淀时间；延长沉清水的过流路径，增加沉清水停留时间，促进悬浮物沉降，减轻后续沉清水处理压力；如果处理效率不够，需设置沉清水沉淀池，经沉淀处理后的淤泥沉清水回流至就近水体。  3、生活污水对水环境的影响  本项目施工期施工人员产生的生活污水产生量约120t（按用水量的80%计算），就近公共厕所接入宜兴市新建污水处理厂集中处理，达标后尾水排入新丰河，对外环境的影响较小。  4、宜兴市建邦新建污水处理厂概况  宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂（以下简称“新建污水处理厂”）位于宜兴市新建镇新闸路1号，前身为宜兴市国信污水处理有限公司，始建于2004年4月，主要接纳处理新建镇区及周边农村的工业废水和生活污水。2008年由北京建工环境发展有限责任公司以TOT/BOT 形式收购后更名为宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂，2009年实施了污水升级改造，污水处理厂附属构筑物按照一期1.0万m3/d 设计，主体构筑物按0.4万m3/d设计，出水执行一级A标准。经过无锡市政设计院实际调查评估后，将污水主体工艺调整为：“前物化+AO+滤池”处理污水，并于2009年10月开始近期1万m3/d 中的一阶段4000t/d 建设，后于2012年向宜兴市环保局提交了“宜兴市新建污水处理厂日处理1万吨改扩建项目 一阶段0.4万吨/日”的验收申请，并于2012年9月6日通过了宜兴市环保局的“三同时”验收。目前出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表 2中排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A排放标准。  本项目废水为生活污水，水质简单，排入宜兴市建邦新建污水处理厂后能得到有效  治理，不会对宜兴市建邦新建污水处理厂的处理工艺造成冲击。  综上所述，建设项目排放的生活污水经宜兴市建邦新建污水处理厂处理后达标后尾水排入塘渎港，最终进入新丰河，对周围水环境影响较小。同时，根据宜兴市建邦新建污水处理厂环境影响报告的预测结果，正常情况下污水处理厂达标后的尾水排T放不会对新丰河水质产生大的影响，不会改变新丰河水环境功能级别，不会对新丰河水环境容量造成冲击。  **3、声环境影响分析**  本项目噪声设备源强主要来自运行时的施工设备，主要是室外施工。 根据点声源衰减模式预测和叠加公式，每个点源对预测点的影响声级LP为：  所有点源对预测点的影响声级为：  式中：——参考位置r0处的声压级，dB(A)  ——各点声源叠加后总声级，dB(A)  r——预测点与声源点的距离，m  r0——参考声处与声源点的距离，m  ——附加衰减量  ——第 1、2…n 个声源到 P 点的声压级，dB(A)  在不考虑树木及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值预测结果见表 7-3。  **表 7-3 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 机械类型 | 噪声预测值（dB(A)） | | | | | | | | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 80m | 100m | | 1 | 起重机 | 85 | 78.98 | 72.96 | 66.94 | 65.00 | 60.92 | 58.98 | | 2 | 装载机 | 82 | 75.98 | 69.96 | 63.94 | 62.00 | 57.92 | 55.98 | | 3 | 泥浆泵 | 90 | 83.98 | 77.96 | 71.94 | 70.00 | 65.92 | 63.98 | | 4 | 挖掘机 | 84 | 77.98 | 71.96 | 65.94 | 64.00 | 59.92 | 57.98 | | 5 | 液压锤 | 90 | 83.98 | 77.96 | 71.94 | 70.00 | 65.92 | 63.98 |   表7-1表明：本项目施工对距作业点50m 内的环境有一定影响。本项目沿线部区域的施工场地受到实际情况的限制而不能远离敏感点，势必对沿线的居民的正常生活造成一定的影响，因此需要视具体情况采取一些噪声防治措施；另一方面，施工运输车辆行驶产生的交通噪声也是不能忽视的，根据经验分析，运输车辆行驶噪声将对运输道路两侧各 50m 范围内的声环境敏感点产生比较显著的污染影响。  由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，不仅使附近的居民受到不同程度的施工噪声影响，也对施工机械的操作工人及现场施工人员造成严重影响。  本项目沿线 50m 范围有居民点等敏感目标。因此，要做好噪声防治措施，尽量减少并避免项目施工对周边居民的影响。噪声防治措施：  （1）河道整治施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，一般的居民均能理解。但是作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制措施，因此， 在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定， 严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，降低施工噪声对环境的影响。主要措施如下：  （2）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格遵照地方环境噪声管理条例的有关规定，避免夜间进行高噪声施工作业；为防止施工噪声扰民，应杜绝深夜施工；对因需保障白天交通通畅和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，建设单位须在施工前向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。  （3）尽可能采用低噪声的施工机械，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。  （4）合理布局施工设备，对固定的高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。  （5）施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。  （6）做好施工人员的噪声防护。  **4、固体废物影响分析**  （1）固废利用和处置基本情况  本项目固废处理处置方案见下表，可见处置率达到100%，不会对周边环境带来二次污染及其他影响。  **表7-4 建设项目固体废弃物利用处置方式一览表**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 固废名 | 施工期产生总量 | 排放量 | 处理方式 | | 水冲淤泥 | 5.8163万m3 | 0 | 堆放于临时排泥场，固化处理后在农业部门的指导下对临时排泥池进行土地复耕复植 | | 生活垃圾 | 1.5t | 0 | 分类处理，生活垃圾送至环卫部门处理。 |   综上分析，施工期的固废均得到有效处置，不外排，且这些影响都是间歇的和暂时的，待施工阶段结束后，就会消除。  **5、对生态环境的影响**  本项目施工中，工程附近的水流形态不可避免会在小范围内发生变化，这可能会对鱼类等水生生物造成影响，由于工程建设的需要，会破坏现有的一些水生植被及底栖生物，本项目整治的河道均为小河，无珍稀水生生物，也无水生生物排卵场和洄游通道。此外，本项目河流的施工时间是短暂的，施工活动引起的水流形态改变也是暂时的，并且由于整治时间安排在枯水期，因此对水生生物影响较小，对水体功能影响也相对较小。而且施工后由于生态环境的改善，这些水生植被和底栖生物容易得到恢复，水环境质量可以得到较大改善。同时项目施工时需要占用一定量的临时用地，将暂时破坏河道周围的生态环境，但建设完成后通过采取生态护岸、绿化等生态恢复措施，可恢复区域生态环境，改善区域景观环境，有利于河道周围陆域植被及生态系统的改善。  **防治措施：**  ①合理安排施工期，优化施工方案，加强科学管理，在保证施工质量的前提下尽可能缩短工程施工时间，降低工程对生态环境的影响。  ②规范施工活动，施工活动应尽量控制在工程占地范围内，并注意保护占地边线以外的农田和植被，防止人为对工程范围外土壤、植被的破坏。  ③施工区两侧根据需要设置围栏，使各项施工建设活动均在围栏内进行，将工程可能产生的水土流失严格控制在工程征地范围内。同时，施工区内的临时建筑尽可能采取成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。  ④在堆场周围及不同堆料之间采用砖砌墙等进行分隔和拦挡，场地四周临时开挖简易排水沟，及时维修和清理，保持其完好状态，使水流畅通不产生冲刷和淤塞，以防止降雨冲蚀，造成水土流失。  ⑤施工完成后对临时征地进行平整，采用乡土物种，在项目区植树造林、种草、扩大森林覆盖面积和增加植被，防治水土流失。工程结束后，应在农业部门的指导下对陆上临时占地进行土地复耕复植。临时占地和临时便道等破坏区，施工结束后及时进行土地复垦和恢复植被。  **6、对社会环境的影响**  施工人员大量进入工区，人口密度上升，给各种传染性疾病提供了传播途径，工区是潜在的疾病流行、暴发场地，工区周边居民及施工人员可能受到影响。  本工程施工期间，施工材料由公路运输供给，将增加区域公路交通压力。施工人员大量进入工区，人口密度上升，给各种传染性疾病提供了传播途径，可能会对工区周边沿线居民造成一定影响。同时，车辆运输材料时，如果防护措施不当，会产生大量扬尘，从而对所经过街道路的路面、周边居民产生扬尘影响，亦给城市卫生环境带来一定影响。  **保护措施：**  建设单位在施工期，应加强交通管理和组织，设置必要的警告、安全措施，减少交通堵塞和交通安全事故的发生；施工期应尽量不破坏现有的排、灌渠道和现有道路，路线布设方案以及设置的构造物应满足水利设施泄洪需求，同时，与沿线乡镇政府和有关部门密切相关。  **7.2 营运期影响分析**  本项目为河道清淤项目，项目本身无营运期，项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。  1、有利影响分析  ①对水环境的改善作用  本工程实施后，黑臭水体得到治理后，消除了水体黑臭现象，提升了水体水质，增加了水体自净能力，将使项目所在区域自然环境得到改观，并有利于上下游水系的综合治理。项目实施还一定程度上改善了区域生态小气候，改善了人文、自然景观及生态环境，减少了水土流失和对下游河道的水质污染。黑臭河道的各项整治措施实施后，可以逐步恢复河道的水生态系统，从而增加区域的生物多样性，增加了群落物种多样性和生态系统的稳定性。因此，无论是从水土流失、水环境、水生态等角度，其产生的环境效益都是十分显著的。  ②对水文情势的改善  本项目经过疏浚清淤后，流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力。因此本工程对水文情势的影响是正面的。项目整治好，有利于促进城市建设，有利于改善城市环境。  **7.3 环保措施投资**  拟建项目环保设施投资、处理效果及“三同时”一览表 7.5。  **表 7-5 环保措施投资及“三同时”一览表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称：宜兴市新建镇2021年度农村河道清淤和整治工程 | | | | | | | | 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投资额  （万元） | 完成  时间 | | 废水 | 施工  生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 就近公厕排放接入接  入宜兴市新建污水处理厂处理 | 达到接管标准 | / | 同时设计、施工、运行 | | 施工  废水 | COD、石油类，SS 等 | 经沉淀处理后全部回  用 | 全部回用 | / | | 淤泥沉清水 | COD、SS等 | 经沉淀处理后回流至就近水体 | 回流河道 | / | | 废气 | 施工期 | 扬尘、汽车尾气及机械废气等 | 加强管理、对场地及堆土及时洒水，设置临时围护，避免在大风天气下进行土石施工，运  输车辆要进行遮盖，减少车辆滞留时间等 | 达标排放 | / | | 恶臭 | 优化排泥场选址，加强防护， 严格管理，以尽量减少恶臭的影响。及时清运，合理堆放。 | 达标排放 | / | | 噪声 | 施工设备、车辆 | 等效连续A 声级(dB(A)) | 尽量选用低噪声设备， 建临时隔声屏障，加强设备维护和限制施工 时间，禁止鸣笛 | 达标排放 | / | | 固废 | 施工期 | 施工生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 不产生二次污染 | / | | 水冲淤泥 | 堆放于临时排泥场，固化处理后在农业部门的指导下对临时排泥池进行土地复耕复植 | | 绿化 | / | | | / | / | | 生态保护和恢  复措施 | 在开挖过程中避开雨季，同时做好临时挡护、遮盖的措施，施工完毕后对临时占地进行人工值草绿化治理和恢复，合理安排工期 | | | 有利于改善水质等 | 386 | | 事故应急措施 | / | | | / | / | | 环境管理（机构、监测能力  等） | / | | | / | / | | 清污分流、排污口规范化设置  （流量计、在线检测仪等） | / | | | / | / | | “以新代老”措  施 | / | | | / | / | | 合计 |  | | | | 386 |  |   **7.4 环境管理**  为了保证项目开发过程中环境质量，在本次项目的建设过程中，必须加强施工期环  境保护管理工作。  1、向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单  位采取切实可行措施，控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声震  动等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。  2、在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，由宜兴市有关职  能部门牵头，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。  3、在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场竖立醒目的环保标  志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部  门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。 |

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容类型 | | 排放源  （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| 大气污染物 | | 施工期 | 扬尘、机械废气 | 加强管理，避免在大风天气下进行土石方施工，减少车辆滞留时间等 | 随施工结束影响消失  / |
|  | 恶臭 | 优化排泥场选址，加强防护， 严格管理，以尽量减少恶臭的影响。及时清运，合理堆放。 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 就近公厕接入宜兴市新建污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 施工废水 | 经隔油池、沉淀池处理后全部回用 |
| 淤泥沉清水 | 经沉淀处理后达到要求后回流至就近水体 |
| 固体废物 | 施工期 | 水冲淤泥 | 堆放于临时排泥场，固化处理后在农业部门的指导下对临时排泥池进行土地复耕复植 | 全部处置，无排放 |
| 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |
| 开挖土方 | 用作绿化、农田种植用土 |
| 营运期 | / | / | / |
| 噪声 | 施工期 | 通过选用低噪声施工设备，加强设备维护和限制施工时间，可降低和控制施工机械噪声对环境的影响。 | | 达标排放 |
| 营运期 | / | |
| 其他 | / | | | |
| **生态保护措施及预期效果**  本项目采取植被防护措施、生态修复技术、合理施工、加强管理临时占地恢复措施等防止水土流失措施，避免施工过程中生态环境严重破坏。项目完成后，周边生态环境质量明显提升。  本项目的实施对环境的影响利大于弊，通过疏浚清淤，可降低底泥对上浮水的污染物释放强度，可有效提高水质，也可有效提高河道水体的水环境容量；同时加强了水体之间的沟通，增强了水体的流动性，从而强化河流水体富氧自净能力，进一步增加环境容量； 随着生态清淤和生态修复的实施，河道水环境好转，生态环境也将进一步改善，从而有利于维持河道生态系统的平衡和生物多样性，促进区域生态系统的良性循环。同时，对美化城市面貌起到一定的积极作用。  综上分析，本项目在施工期间对生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，本项目建设期对生态环境影响是可接受的。 | | | | |

# 九、结论与建议

|  |
| --- |
| **1、项目概况**  本项目拟对宜兴市新建镇境内牌楼下塘、东周墅村中塘、吃水塘、拼私塘、北外沟、东塘河进行河塘综合整治，并对义北塘、后仁前头塘、堰头塘、司马庄塘、下塘坝河、洋桥塘、北塘河、留住村中塘8条村级河道实施清淤，清淤总长3.939km，疏浚土方量约5.8163万m3，排泥场临时占地约35.29亩，主要利用周边废弃坑塘。项目总投资386万元人民币。  **2、项目建设与地方规划兼容**  本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止类项目，不属于江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会发布的《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。  本项目位于宜兴市新建镇，且根据《江苏省太湖流域三级保护区范围》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖流域三级保护区，本项目无营运期，施工期的生活污水就近公厕接入宜兴市建邦新建污水处理厂处理达标后排入新丰河，施工废水经沉淀池、隔油池处理后全部回用于设备清洗，淤泥沉清水经沉淀处理后就近水体排放。不违背太湖流域一级保护区限制规定，不违背《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政发[2007]97 号文规定。  本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号）和宜政办发〔2015〕39号《宜兴市生态红线区域保护规划》中规定的一、二级管控区内，项目距离最近的生态保护区——滆湖（宜兴市）重要湿地约5200m。因此，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号）（苏政发[2018]74 号）和《宜兴市生态红线区域保护规划》（宜政办发〔2015〕39号）中规定的要求。  本项目不属于《太湖流域管理条例》第二十九条、第三十条禁止的项目，本项目的建设符合《太湖流域管理条例》相关要求。  本项目不属于《无锡市水环境保护条例》第十六条、第二十八条禁止的项目，本项目的建设符合《无锡市水环境保护条例》。  本项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符。  **3、项目建设与国家与地方产业政策相符**  本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）中“第一类 鼓励类”，“二、水利”，“1、江河堤防建设及河道、水库治理工程”““7、江河湖库清淤疏浚工程”类项目，属鼓励类项目，同时本项目属于无锡市政府 2008 年 1 月发布的《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发[2008]6 号）中的鼓励类中“一、第一产业”中“第十条 城市防洪工程、水环境及河道综合整治”项目；对照《宜兴市产业投资指导目录（2018 年本）》（宜发改产业[2018]12号），本项目属于该目录中的鼓励类中“二、水利类中“7、江河湖库清淤疏浚工程”项目，符合地方产业政策要求。因此本项目的建设符合国家及地方相关产业政策要求  同时，本项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中所列的项目。  **4、项目实施后区域环境质量与功能相符性**  目所在区域属于大气不达标区域，目前宜兴市已结合《大气污染防治行动计划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等相关要求，开展大气污染防治工作。将通过改善全市能源结构；提高产业准入门槛；强化涂装废气治理，开展挥发性有机物行业摸底调查，逐步建立污染源排放清单，开展挥发性有机物污染综合防治试点工作；加强城市扬尘整治，加大机动车尾气污染防治，从而降低全市颗粒物浓度。大气环境质量状况可以得到进一步改善。正常生产情况下，项目对评价区环境敏感目标影响较小；地表水监测中存在部分超标现象，拟通过大力推进城镇雨污分流管网建设、实施农村分散生活污水收集处理工程、提高村庄生活污水处理设施覆盖率，强化农业面源污染控制、持续加大对河道综合整治工程等措施，区域水环境质量将得到改善。而本项目属于河道综合整治工程，项目实施后不仅不增加区域水环境负荷，而且有利于改善区域的水环境质量。声环境质量能达到相应环境功能区划要求。因此，本项目的建设符合区域环境质量的相关要求。  **5、污染防治措及达标排放**  施工期：  ①废气：加强管理，避免在大风天气下进行施工，减少车辆滞留时间等；加强场地防护，严格管理，以尽量减少扬尘的影响。优化排泥场选址，加强防护，严格管理，以尽量减少恶臭的影响。  ②废水：施工废水经沉淀池、隔油池处理后全部回用于设备清洗，施工人员生活污水就近公共厕所接入区域污水管网，由宜兴市建邦新建污水处理厂处理达标后排入新丰河。淤泥沉清水经沉淀处理后达到就近水体排放。  ③噪声：主要为施工设备及汽车运输产生的噪声，通过选用低噪声设备，合理安排施工作业时间，夜间禁止进行施工作业，若特殊施工需夜间连续施工，按规定报批并公示；施工机械尽可能放置于对场界外影响最小的地点；压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛等。施工单位应严格按照有关部门的要求文明施工，对振动大的设备合理地安排使用，严禁夜间进行其他有较大噪声的施工，可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表 1 标准限值，即昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)，对周围环境基本无影响。  ④固废：施工人员施工期间产生的少量生活垃圾、淤泥和开挖土方，生活垃圾定点堆存后由环卫部门统一清运；水冲淤泥堆放于临时排泥场，固化处理后在农业部门的指导下对临时排泥池进行土地复耕复植，不会对环境造成二次污染。  ⑤生态环境：加强施工期管理，通过合理安排施工时间等措施，施工期对生态环境的影响较小。  营运期：  本项目为非生产性项目，项目无营运期，项目建成后对环境的影响利大于弊， 项目建成后可改善周区域水环境质量、保持水土和涵养水源的作积极用。  **6、项目建设符合国家与地方的总量控制要求**  本项目为河道整治项目，项目无营运期，故本项目不涉及总量控制问题。  **7、项目建设符合清洁生产要求**  本项目采用清洁的能源，采用先进的生产设备，与同行业水平相比较，本项目能耗低，产生的污染物也较少，且得到妥善处理，废水得到处理；固废全部妥善处置，废气合理处置，因此，本项目基本符合清洁生产要求。  **综上所述，本项目不违反国家产业政策；本项目施工期较短，且影响随着施工期的结束而结束；对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状。本项目的实施将改善区域内河流的水质，为宜兴市地区的经济可持续发展提供条件，也将有利于太湖水质的改善。本项目的建成将有助于太湖地区旅游业发展，对工农业生产、社会生产，群众生活环境、太湖地区供水以及区内各行业经济的可持续发展提供了极有利的条件。人民的生产生活水平将得到进一步改善。除此之外，受益区域的投资环境也将随之改善，周边土地可以进一步增值，充分体现了该项目的社会效益，经济效益和生态效益，环境效益的有机统一。工程建设和运行存在的主要环境问题是对局部水域水质和底栖生态产生一定的不利影响，但可通过相应的环保措施予以减轻。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。**   * 1. **要求与建议**   1、施工时应合理安排时序，尽可能减少对项目范围内及周围生态环境的影响。  2、施工期应做好生态监理工作，及时反馈问题。  3、落实临时淤泥堆放的后期处理处置措施，防治二次污染。  4、开展生态清淤效果的监测和后评价工作。  5．本次环评仅限于：宜兴市新建镇人民政府的宜兴市新建镇2021年度农村河道清淤和整治工程，若扩大规模或变更经营范围，须报环保部门另行审批。 |

|  |
| --- |
| 预审意见：  公 章  经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见：    公 章  经办人：  年 月 日 |